ALLEGATO XIX
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l’ambiente di lavoro, l’utilizzo conforme all’autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.
In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l’utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l’uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.
In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che l’utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. L’ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante l’uso delle attrezzature in argomento.

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata	

GENERALE	
Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	

Visivo	Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio	
	Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante	

Visivo	Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto	

TELAIO	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio),
scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	
Controllo verticalità montanti telaio	Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo	Se la verticalità dei montanti non è soddisfatta occorre scartare l’elemento	
	Controllo spinotto di collegamento fra montanti	
Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole	

Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo, occorre:
• Scartare l’elemento, o
• Ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	
Controllo orizzontalità traverso	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

CORRENTI E DIAGONALI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio),
scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	
Controllo linearità dell’elemento	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	Controllo stato di conservazione collegamenti al telaio	
Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

IMPALCATI PREFABBRICATI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio),
scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	
Controllo orizzontalità piani di calpestio	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso	
Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)	Visivo:
•  Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura
•  Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura	

Se il controllo è negativo:
• Scartare l’elemento, o

• Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento	

BASETTE FISSE	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	
Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

BASETTE REGOLABILI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	
Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	
Controllo verticalità stelo	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata	Visivo e funzionale:

•  Visivo: stato di conservazione della filettatura
•  Funzionale: regolare avvitamento della ghiera	
Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento

Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l’elemento	
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, Montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.	

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata	

GENERALE	Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	

Visivo	Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio	
	Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante	

Visivo	Se il controllo è negativo, è necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto	

MONTANTE	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se  il  controllo  è  negativo,  procedere  al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	Controllo verticalità	Visivo, ad esempio conutilizzo filo a piombo	Se   la   verticalità   del   montante   non   è soddisfatta occorre scartare l’elemento	
	Controllo spinotto di collegamento fra montanti	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	Controllo attacchi elementi :	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

TRAVERSO	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	Controllo orizzontalità traverso	Visivo	Se il controllo è negativo scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se  il  controllo  è  negativo,  procedere  al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	
Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti	
Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento, o ripristinare la funzionalità dell’elemento  in  conformità  alle  modalità
previste dal fabbricante del ponteggio	

CORRENTI E DIAGONALI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se  il  controllo  è  negativo,  procedere  al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	Controllo linearità dell’elemento	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	
Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti	
Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento, o ripristinare la funzionalità dell’elemento in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
IMPALCATI PREFABBRICATI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se  il  controllo  è  negativo,  procedere  al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	Controllo orizzontalità piani di calpestio	Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso	Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)	Visivo:
• Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura
• Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura	Se il controllo è negativo:
• Scartare l’elemento, o
• Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento	

BASETTE FISSE	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	
Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

BASETTE REGOLABILI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	
Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	
Controllo verticalità stelo	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata	Visivo e funzionale:
• Visivo: stato di conservazione della filettatura

• Funzionale: regolare avvitamento della ghiera	
• Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento

• Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l’elemento	
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.	

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata	

GENERALE	Controllo esistenza del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	

Visivo	Se non esiste il libretto, il ponteggio non può essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio	

TUBI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	
Controllo verticalità	Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo	Se la verticalità del tubo non è soddisfatta occorre scartare l’elemento	

GIUNTI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo bulloni completi di dadi	

Visivo e funzionale:

• Visivo: stato di conservazione della filettatura

• Funzionale: regolare avvitamento del dado	
• Se il controllo visivo è negativo occorre: sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del giunto
• Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, sostituire l’elemento con altro fornito dal fabbricante del giunto	
	
Controllo linearità martelletti	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo perno rotazione giunto girevole	Visivo e funzionale:
• Visivo: parallelismo dei due nuclei
• Funzionale: corretta rotazione	

Se i controlli sono negativi occorre scartare l’elemento	

IMPALCATI PREFABBRICATI

(non strutturali)	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione	

Visivo	Se il controllo è negativo, procedere al controllo degli spessori:
• Se il controllo degli spessori è negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare l’elemento
• Se il controllo degli spessori è positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformità alle modalità previste dal fabbricante del ponteggio	
	
Controllo orizzontalità piani di calpestio	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso	
Visivo e/o funzionale	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	
Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)	Visivo:
• Integrità del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura
• Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche,	
Se il controllo è negativo:
• Scartare l’elemento, o
• Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dell’efficienza dei sistemi di collegamento	

C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI

Elementi	Tipo di verifica	Modalità di verifica	Misura adottata	
		distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura		

BASETTE FISSE	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	
Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

BASETTE REGOLABILI	
Controllo marchio come da libretto	
Visivo	Se il marchio non è rilevabile, o è difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare l’elemento	
	
Controllo orizzontalità piatto di base	Visivo, ad esempio con un piano di riscontro	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	
	
Controllo verticalità stelo	
Visivo	Se il controllo è negativo occorre scartare l’elemento	

Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata	Visivo e funzionale:

• Visivo: stato di conservazione della filettatura

• Funzionale: regolare avvitamento della ghiera	
• Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare l’elemento

• Se è negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalità (pulizia e ingrassaggio). Se ciò non è possibile, scartare l’elemento	
N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommità, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalità di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.	

2 - VERIFICHE DURANTE L’USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

• Controllare che il disegno esecutivo:
-  Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;
-  Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136 per conformità agli schemi tipo forniti
dal fabbricante del ponteggio;
-  Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.

• Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:

-  Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione;
-  Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell’autorità di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.

• Controllare che vi sia la documentazione dell’esecuzione, da parte del preposto, dell’ultima verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon funzionamento.

• Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, in relazione all’azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato. In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilità delle strutture servite.

• Controllare che sia mantenuto un distacco congruente con il  punto 2.1.4.3 dell’ALLEGATO XVIII o l’articolo 138, comma 2, della  Sezione V del Titolo IV tra il bordo interno dell’impalcato del ponteggio e l’opera servita.

• Controllare che sia mantenuta l’efficienza dell’elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale dall’alto.

• Controllare il mantenimento dell’efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.

• Controllare il mantenimento dell’efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.

• Controllare il mantenimento dell’efficienza degli ancoraggi, secondo le modalità previste dal fabbricante del ponteggio riportate nel libretto di cui all’autorizzazione ministeriale.

• Controllare il mantenimento della verticalità dei montanti, ad esempio con l’utilizzo del filo a piombo.

• Controllare il mantenimento dell’efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:
-  Controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
-  Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle
diagonali in pianta;
-  Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.

• Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.

• Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.